Stromleitung in Wasser und Lösungen

Versuch 1: In vier verschiedenen Rggl. wird die Leitfähigkeit folgender Lösungen geprüft: a) destilliertes Wasser, b) Kochsalz-Lösung, c) Zucker-Lösung, d) Natriumnitrat-Lösung. Dabei wird folgende in der Abbildung beschriebene Messvorrichtung benutzt.

Stecke dazu den Leitfähigkeitsmesser vorsichtig in das erste Rggl. und notiere deine Beobachtungen. Spüle den Leitfähigkeitsmesser dann ab und verfahre mit dem 2. Rggl. genauso. Vor jeder Messung muss der Leitfähigkeitsmesser abgespült sein:

Beobachtungen:

A: ______________________________________________________

B:______________________________________________________

C: ______________________________________________________

D: ______________________________________________________

Versuch 2: Elektrolysiere in einem U-Rohr mit Graphit-Elektroden eine Zinkiodid-Lösung* bei einer Gleichspannung von U=6 V. Beobachte einige Minuten lang die Erscheinungen an beiden Polen.

Nimm dann die Elektroden aus dem U-Rohr heraus, spüle sie mit dest. Wasser ab und gieße den Inhalt des U-Rohrs in ein Becherglas. Fülle danach das U-Rohr mit frischer, klarer Zink-Iodid-Lösung.

Beobachtungen:

-Pol: ____________________________________________________

_________________________________________________________

+Pol:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

LV1: Mit einem Leitfähigkeitsmesser wird die Leitfähigkeit von festem Natriumnitrat geprüft. Danach wird das Natriumnitrat in einem Tiegel geschmolzen und erneut die Leitfähigkeit überprüft.

Beobachtungen: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

LV2: In die Mitte eines mit Kaliumnitrat-Lösung versetzten Gels aus Agar-Agar werden vier Löcher eingestanzt und mit vier verschieden farbigen Lösungen versehen (Eisen(III)-chlorid, Kupfersulfat, Kaliumdichromat und Kaliumpermanganat). An die Enden werden zwei Kohleelektroden eingesteckt. Es wird eine Gleichspannung von ca. 25 V angelegt (siehe Abb.)

Beobachtungen: ___________________________

_________________________________________ __________________________________________

Deutung: __________________________________

_________________________________________ _________________________________________ __________________________________________