Stofftrennung durch Adsorption

Geräte:	Becherglas 250 ml, Erlenmeyerkol-
ben 250 ml, Filterpapier, Trichter, Glasstab;

Chemikalien:	Roter oder blauer Farbstoff (Methylen
blau), Aktivkohle, Wasser

Durchführung:	Ungefähr 100 ml Wasser werden mit 1-2 Tropfen Methylenblau versetzt. Von dieser Stammlösung wird die Hälfte abgetrennt und mit 2-3 Löffeln Aktivkohle versetzt. Nach dem Filtrie
ren wird die Farbe des Filtrats mit der Stammlösung verglichen.

Ergebnis:	Die Farbe des Filtrats ist wesentlich __________ als die der Stammlösung.

Schlussfolgerung:	____________________________

______________________________________________

______________________________________________

Die ____________________ ist eine Methode, bei der in ___________________ gelöste _______________

oder ________________ an einem fein verteilten oder porösen Feststoff angelagert werden. Eine Stofftrennung erfolgt, weil die Gemischbestandteile ___________________ _____________ adsorbiert werden.

______________________ kann mit ihrer großen __________________ Oberfläche gut Schmutzteilchen, Geruchstoffe und Atemgifte adsorbieren: 1 g Aktivkohle hat eine Oberfläche von ca. 600 m2). Da die Aufnahmefähigkeit von Aktivkohle und anderen _________________________ wie Aluminiumoxid oder Kieselgel begrenzt ist, müssen solche __________________________ ausgetauscht werden.

Anwendung:	Beim __________________ wird mit Aktivkohlefiltern der Dunst von Geruchsstoffen gereinigt. In ____________________ werden Gift- und Geruchstoffe festgehalten, Sauerstoff und Stickstoff dagegen kommen hindurch. In der _________________ - und _____________

Reinigung wird die Adsorption zur Stofftrennung angewendet.

Aufgaben:

1.	Durch welches andere Verfahren kann ein Gemisch aus Tinte und Wasser getrennt werden?

2.	Vergleiche die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens mit dem der Adsorption:

Verfahren	Vorteile	Nachteile
______________
Adsorption