Datenblatt Temperaturverhalten der Leclanché-Batterie

J [ C]	URuhe [V]	UArbeit [V]	IKurzschluss [A]	tEntladung [h]
30	1,57	1,49	6,5	17
20	1,56	1,48	6,0	14
10	1,55	1,47	5,5	11
0	1,54	1,46	5,0	8
-10	1,53	1,41	4,5	6
-20	1,53	1,30	3,0	4
-30	1,53	1,00	1,0	1
Belastungswiderstand RBelastung = 8 Ohm