Rohöl

Paraffine	Olefine	Naphthene	Aromaten
Alkane: gesättigte KW, geradkettig (n- Paraffine) und verzweigt (iso- Paraffine	Alkene: ungesättigte KW, geradkettig (n- Alkene) und ver zweigt (i-Alkene)	Cycloalkane

mit 5, 6 oder 7 Ringen, teilweise mit verbundenen Ringen, Seiten ketten	Benzol, Benzol derivate und kondensierte Benzol verbindungen
wenig reaktions
freudig, abnehm ende thermische Stabilität mit zu nehmender Kettenlänge	reaktionsfreudig infolge der C=C- Doppelbindung

Im Erdöl nicht vorhanden: Bildung durch Cracken!	weitaus reaktiver als Alkane,

kältebeständig	sehr beständig gegen hohe Temperaturen, gute Klopf festigkeit, chemisch reaktionsfreudig