Versuchsdatum: ________________		Schülergruppe : ________________________ und _______________________ (Nachnamen angeben)

Anfangsstromstärke Io = _________ [mA] (reines Wasser)	Substanz: __________________________

Messprotokoll:

t [s]	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200 	220 	240 	260 	280 	300 	
I [mA]																
t [s]	320 	340 	360 	380 	400 	420 	440 	460 	480 	500 	520 	540 	560 	580 	600 	
I [mA]																
t [s]	620 	640 	660 	680 	700 	720 	740 	760 	780 	800 	820 	840 	860 	880 	900 	
I [mA]																
t [s]	920 	940 	960 	980 	1000 	1020 	1040 	1060 	1080 	1100 	1120 	1140 	1160 	1180 	1200 	
I [mA]																

Hinweise zur Durchführung:

1.	abDer Wahlschalter DC/AC des Multimeters M-3610D muss auf AC stehen: der Versuch wird mit Wechselstrom gefahren (siehe auch Einstellung am Strom-Spannungsgenerator).
2.	abAm Multimeter sind die beiden mittleren Buchsen „mA“ und „COM“ zu benutzen. Der Messbereich ist auf 200 mA einzustellen.